|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΒΑΡΟΣ**WEIGHTKg/m | **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**DIMENSIONSmm | **ΔΙΑΤΟΜΗ**SECTIONCm2 | **ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ**MOMENT OF RESISTANCECm3 |
|  |  | h | b | s | t | F | Wx | Wy |
| IPE 80 | 6,0 | 46 | 80 | 3,8 | 5,2 | 7,64 | 20.0 | 3.69 |
| IPE 100 | 8,1 | 55 | 100 | 4,1 | 5,7 | 10,30 | 34.2 | 5.79 |
| IPE 120 | 10,4 | 64 | 120 | 4,4 | 6,3 | 13,20 | 53.0 | 8.65 |
| IPE 140 | 12,9 | 73 | 140 | 4,7 | 6,9 | 16,40 | 11.3 | 12.30 |
| IPE 160 | 15,8 | 82 | 160 | 5,0 | 7,4 | 20,10 | 109.0 | 16.70 |
| IPE 180 | 18,8 | 91 | 180 | 5,3 | 8,0 | 23,90 | 146.0 | 22.20 |
| IPE 200 | 22,4 | 100 | 200 | 5,6 | 8,5 | 28,50 | 194.0 | 28.50 |
| IPE 220 | 26,2 | 110 | 220 | 5,9 | 9,2 | 33,40 | 252.0 | 31.30 |
| IPE 240 | 30,7 | 120 | 240 | 6,2 | 9,8 | 39,10 | 324.0 | 47.30 |
| IPE 270 | 36,1 | 135 | 270 | 6,6 | 10,2 | 45,90 | 429.0 | 62.20 |
| IPE 300 | 42,2 | 150 | 300 | 7,1 | 10,7 | 53,80 | 557.0 | 80.50 |
| IPE 330 | 49,1 | 160 | 330 | 7,5 | 11,5 | 62,60 | 713.0 | 98.50 |
| IPE 360 | 57,1 | 170 | 360 | 8,0 | 12,7 | 72,70 | 904.0 | 123.00 |
| IPE 400 | 66,3 | 180 | 400 | 8,6 | 13,5 | 84,50 | 1160.0 | 146.00 |
| IPE 450 | 77,6 | 190 | 450 | 9,4 | 14,6 | 98,82 | 1500.0 | 176.00 |
| IPE 500 | 90,7 | 200 | 500 | 10,2 | 16,0 | 115,50 | 1930.0 | 214.00 |
| IPE 550 | 106,0 | 210 | 550 | 11,1 | 17,2 | 134,40 | 2440.0 | 254.00 |
| IPE 600 | 122,0 | 220 | 600 | 12,0 | 19,0 | 156,00 | 3070.0 | 308.00 |

**ΔΟΚΟΙ IPE**

IPE BEAMS

 