Χαρακτηριστικά

* Εφαρμογή
* Σε κάθε είδος βιομηχανικής οροφής
* Διάταξη πάνελ
* Κατακόρυφα, οριζόντια
* Υλικά
* Αλουμίνιο
* Εξαρτήματα
* Αλουμίνιο, γαλβανισμένος ή και ανοξείδωτος χάλυβας
* Αγκύρωση
* Πρότυπα
* Eurocodes & National Annexes
* Όριο φορτίου ανέμου
* 33m/s (Κατηγορία εδάφους ΙΙΙ)
* Όριο φορτίου χιονιού
* 1,7kN/m2 (Ζώνη C)

Περιγραφή

Η Μεταλουμίν Α.Ε.Β.Ε. κατασκευάζει καινοτόμα συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών συλλεκτών για εγκατάσταση σε βιομηχανικές οροφές όλων των τύπων. Η διαδικασία παραγωγής που ακολουθείται είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα EN ISO 9001, TUV CERT Austria και EN ISO 14001.

Χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό και την προσαρμοστικότητα των συστημάτων μας, είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε συστήματα στήριξης για αυλακωτές και επίπεδες μεταλλικές/με πάνελ πολυουρεθάνης οροφές, με το σύστημα να τοποθετείται παράλληλα στην οροφή ή με αλλαγή κλίσης. Όλα τα συστήματα στήριξης που κατασκευάζονται από την Μεταλουμίν Α.Ε.Β.Ε. είναι εξοπλισμένα με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, φτιαγμένα από αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα(INOX) ή γαλβανισμένα.

Μετά από χρόνια εμπειρίας, έχουμε την ικανότητα να εγκαθιστούμε συστήματα στήριξης στις στέγες σας με τον βέλτιστο τρόπο, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, σταθερότητα και πλήρης κάλυψη της διαθέσιμης επιφάνειας – ποικίλοι τύποι θεμελίωσης όπως στο μεταλλικό προφίλ της στέγης, στην επικάλυψη της οροφής ή όπως ζητηθεί.

Πλεονεκτήματα Συστημάτων Βιομηχανικών Οροφών

* Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό και την προσαρμοστικότητα
* Ελάχιστη απαίτηση συντήρησης
* Πρόσβαση μόνο από την πάνω πλευρά της στέγης
* Άριστη σχέση ποιότητας/τιμής

Προϊόντα Συστημάτων Βιομηχανικής Οροφής

M-IR-800P-64

Σύστημα στήριξης για βιομηχανικές στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης, Κατακόρυφη διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-800P-64-1.pdf>

M-IR-800L-64

Σύστημα στήριξης για βιομηχανικές στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης, Οριζόντια διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-800L-64-2.pdf>

M-IR-830P

Σύστημα στήριξης για αυλακωτές ή επίπεδες μετ/κές στέγες ή στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης , Κατακόρυφη διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-830P-3.pdf>

M-IR-830L

Σύστημα στήριξης για αυλακωτές ή επίπεδες μετ/κές στέγες ή στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης , Οριζόντια διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-830L-4.pdf>

M-IR-850L

Σύστημα στήριξης για αυλακωτές ή επίπεδες μετ/κές στέγες ή στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης, Κατακόρυφη διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-850L-5.pdf>

## M-IR-860P

Σύστημα στήριξης για αυλακωτές ή επίπεδες μετ/κές στέγες ή στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης, Κατακόρυφη διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-860P-6.pdf>

## M-IR-860L

Σύστημα στήριξης για αυλακωτές ή επίπεδες μετ/κές στέγες ή στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης, Οριζόντια διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-860L-7.pdf>

## M-IR-880P

Σύστημα στήριξης για αυλακωτές ή επίπεδες μετ/κές στέγες ή στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης, Κατακόρυφη διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-880P-8.pdf>

## M-IR-880L

Σύστημα στήριξης για αυλακωτές ή επίπεδες μετ/κές στέγες ή στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης, Οριζόντια διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-880L-9.pdf>

## M-IR-800-64 & M-FR-361P

Σύστημα στήριξης για βιομηχανικές στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης, Κατακόρυφη διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-800-64-M-FR-361P-10.pdf>

## M-IR-800-64 & M-FR-361L

Σύστημα στήριξης για βιομηχανικές στέγες με πάνελ πολυουρεθάνης, Οριζόντια διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-800-64-M-FR-361L-11.pdf>

## M-IR-800P-71

Σύστημα στήριξης για μεταλλικές στέγες , Κατακόρυφη διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-800P-71-12.pdf>

## M-IR-800L-71

Σύστημα στήριξης για μεταλλικές στέγες , Οριζόντια διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2022/03/M-IR-800L-71-13.pdf>

## M-IR-810L

Σύστημα στήριξης για αυλακωτές ή επίπεδες μετ/κές στέγες, Οριζόντια διάταξη συλλέκτη

<https://metaloumin.gr/wp-content/uploads/2021/07/M-IR-810L.pdf>